| **VLAN** | **Dirección de red** | **Máscara de subred** | **Rango de direcciones disponibles** | **Broadcast** | **Cantidad de hosts** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 172.19.20.0 | 255.255.255.0 | 172.19.20.1 - 172.19.20.254 | 172.19.20.255 | 254 |
| 50 | 172.19.50.0 | 255.255.255.0 | 172.19.50.1 - 172.19.50.254 | 172.19.50.255 | 254 |
| 55 | 172.19.55.0 | 255.255.255.0 | 172.19.55.1 - 172.19.55.254 | 172.19.55.255 | 254 |
| 60 | 172.19.60.0 | 255.255.255.0 | 172.19.60.1 - 172.19.60.254 | 172.19.60.255 | 254 |
| 99 | 172.19.99.0 | 255.255.255.0 | 172.19.99.1 - 172.19.99.254 | 172.19.99.255 | 254 |